|  |  |
| --- | --- |
| E:\SKRIPSI\FIX\HASIL PENELITIAN\VKL\503.jpg | E:\SKRIPSI\FIX\HASIL PENELITIAN\VKL\603.jpg |
| (a) | (b) |
| E:\SKRIPSI\FIX\HASIL PENELITIAN\VKL\70.2 | E:\SKRIPSI\FIX\HASIL PENELITIAN\VKL\803.jpg |
| (c) | (d) |
| **Fig. 4**. ACC surfaces prepared with various concentrations of adhesive: (a) 50 wt%, (b) 60 wt%, (c) 70 wt%, and (d) 80 wt%. |